视频会议系统报价清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总计 |
| 1 | MCU接入授权 | MCU的License授权：单路1080p60fps接入。每路可支持1个1080p60fps高清会场接入，无缝对接省海洋渔业局5号楼会议室视频会议系统MCU服务器 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 高清终端 | 1、支持ITU-T H.323、IETF SIP协议，具有良好的兼容性和开放性；2、支持IPV4和IPV6双协议；3、支持并提供64Kbps-8Mbps接入速率；4、支持H.264、H.264 SVC、H.265等图像编码协议；5、支持4K 30fps、1080P 50/60 fps、720p 25/30fps、4CIF、CIF等分辨率；6、提供3路高清视频输入接口2路高清视频输出接口；7、配置1080Pfps对称编解码能力；8、与MCU同一品牌，接受省海洋渔业局5号楼会议室视频会议系统融合通信会商管理系统的注册与管理，提供注册与管理的界面。9、提供三年保修服务。 | 台 | 1.00 |  |  |
| 3 | 高清摄像头 | 1、支持≥851万像素1/2.5英寸CMOS成像芯片，支持WDR图像数字宽动态功能。2、支持1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等视频输出格式。3、支持≥12倍光学变焦。4、支持水平视角≥80°，垂直视角≥50°。5、水平转动范围：≥+/-110°，垂直转动范围：≥+/- 30°。6、支持自动白平衡（AWB）、自动曝光（AE）、自动聚焦（AF）功能。7、支持图像倒转功能，方便摄像机安装在天花板上。8、支持≥1路高清视频输出接口，≥2个RS232控制接口。9、提供三年保修服务。 | 台 | 1.00 |  |  |
| 4 | 防火墙 | 1、防火墙需采用国产芯片及操作系统，吞吐量≥800 Mbp，最大并发连接数≥24万，每秒新建连接数≥2万，IPSec吞吐量≥1Gbps，IPSec最大隧道数≥1000，SSL VPN并发用户数≥100，含SSL VPN ≥100用户授权，虚拟防火墙数≥10个，；桌面设备，配置≥8个电口，≥2个SFP光口，1个USB接口。 | 台 | 1.00 |  |  |
| 5 | 系统集成、联调 | 1. 包括网络系统集成、视频会议系统集成和系统总装联调等。2、网络系统集成应至少包括：实现与网络系统集成，包括IP地址分配、网络配置、控制端口连接配置，设备环境参数配置，与相关系统的衔接配置等；网络系统联调测试。3、视频会议系统集成应至少包括：位于总队三楼、四楼、五楼会议室线路安装与调试；与视频会议系统相关的音视频设备、显示设备、视频矩阵、中控系统等集成，视频会议系统设备的安装、设备之间的连接、网络线路连接；会控配置；系统联调测试，预置场景式服务。
2. 提供三年服务期视频会议联调服务。
 | 项 | 1.00 |  |  |
| 6 | 会议管理系统 | 1、实现全省视频会商系统随时随地独立自主组会2、无缝对接省海洋渔业局5号楼会议室视频会议系统融合通信会商管理系统3、每个会场接入会管管理4、会议预约管理5、支持在视频专网内，提供会议前联调的音视频群体沟通功能及会议中文字图片文件等群体沟通功能，提供具有CNAS或CMA标识的检验报告复印件进行佐证并加盖公章。会议联调后有问题的会场；提供10寸会议保障控制平板能在平板上直接发起二次会议联调，提供截图佐证。6、协助进行会议故障分析。7、支持一健或语音上报故障。8、含录播系统：1、提供各会场录播帐号，满足各会场会议录制及直播服务。录播账号由省海洋渔业局5号楼会议室视频会议系统录播系统分配。2、支持H.323和SIP会议录制，录制带宽支持128Kbps～8Mbps。3、支持H.264、H.263等视频编解码协议，支持1080p60、1080p30、720p60、720p30、4CIF、CIF视频格式。5、支持1080p60双流会议并发录制，支持同时录制高清、标清两路会议码流。6、支持在PC、平板、手机等移动设备上基于浏览器可观看会议直播，且观看并发人数不少于500人。7、支持音视频文件上传和下载，可点播已上传的文件，支持会议附件（如Word、PDF、PPT等格式）归档上传功能，支持登录鉴权、分级观看，可根据不同用户权限观看发布的视频内容，支持发表在线评论及实时在线交流，支持远程升级、系统日志、告警管理等功能。8、系统接受省海洋渔业局5号楼会议室视频会议系统融合通信会商管理系统的注册与管理。 | 项 | 1.00 |  |  |
|  |  | 合计： |  |  |  |  |