水上训练中心设施设备维修维护服务项目内容
	序号
	项目
	维护要求
	单位
	数量

	1
	高消陈列室AIS-VHF天线维护（含电源及馈线）
	AIS‑VHF天线安装技术参数
一、天线本体电气参数
技术指标天线类型船用AIS VHF全向鞭状天线，垂直极化工作频率161.975MHz（CH87）、162.025MHz（CH88）标称阻抗50Ω驻波比VSWR≤1.5:1（工作频段内）增益0‑3dBi接口类型N‑Female（N母头）防护等级IP67，耐盐雾、船用环境工作温度‑15℃～+55℃
维护要求
安装姿态：天线必须垂直向上，不可倾斜；周边360°水平尽量无金属遮挡。
安装位置
优先安装模拟消防舱，距离GNSS/北斗定位天线水平间距≥300mm，避免射频互扰。距离图传、遥控数传天线：同平面水平≥1000mm；上下错位垂直≥500mm。远离金属支架、机身蒙皮，天线辐射体距离金属构件最小≥200mm。固定强度：支架抗振。
	套
	1

	2
	高消控制室维护船舶通风机
	船用轴流通风机，叶轮φ300mm，CCS证书，
维护要求
船用轴流通风机叶轮直径300 mm认证CCS中国船级社型式认可证书，满足《船用通风机》M‑08规范、GB/T11864‑2008 风量：≥1000m³/h全压转速2900 r/min（50Hz）；电机功率0.75 kW，船用异步电机供电电源AC380V，50Hz电机防护等级IP56；绝缘等级F级，机壳：碳钢环氧防腐喷涂；可反转结构环境条件工作温度‑25℃～+50℃；相对湿度≤95%；

	套
	1

	3
	模拟船舷梯，铝合金舷梯维护（船型建筑物上）
	船用铝合金舷梯
一、适用船舷高度2700 mm，舷梯名义长度4200 mm最大使用倾角0‑55°，踏步始终保持水平踏步形式弧形防滑踏步踏步间距≥260 mm踏步数量10级梯体净宽600 mm扶手高度≥900 mm，双侧圆管扶手，立柱间距≤1500mm上部平台尺寸≥700×700 mm下部平台尺寸≥600×600 mm，底部配置尼龙滚轮。
二、驱动及配套
驱动方式：电动绞车
配置：上下平台、梯体、吊臂装置、安全防护网、限位装置、止动锁止机构、存放固定索具，安全网：两侧全程挂安全防护网，符合SOLAS要求，环境条件：工作温度‑25℃～+55℃，适应海洋盐雾潮湿环境
	套
	1

	4
	高消控制室逃生通道防火门闭门器（维护）
	船用防火门闭门器
项目技术参数液压缓冲防火门闭门器，明装外装式，适用门扇重量60‑120 kg（适配A‑60重型钢质防火门）适用门扇最大宽度≤1000 mm力矩等级5级；关闭力矩≥30N·m；开启力矩≤100N·m调节功能双段调速：关门速度可调、锁闭速度可调；力度可调；不分左右门通用关门时间90°至完全锁闭：3‑5s；末端锁闭段1‑1.5s，满足SOLAS要求最大开启角度130°外壳材质铝合金压铸外壳，耐盐雾防腐喷涂；连杆镀锌防腐紧固件不锈钢紧固件使用寿命≥50万次启闭循环环境条件工作温度‑25℃～+55℃；相对湿度10‑95%不凝结
	个
	1

	5
	船型建筑制作水尺（维护）
	船用公制水尺（吃水标志）制作技术参数
执行依据：海船检〔2011〕255号《船体颜色标识和水尺勘划暂行规定》、CCS检验指南，水尺：船舯数字代表对应吃水深度。
一、尺寸参数（米制）
项目规格参数数字高度100 mm（10cm） 数字笔画宽度10 mm数字宽度60 mm单位字母M高度100 mm，宽度80 mm；整数米后面带大写M，小数不加M数字垂直间距100 mm（数字下缘到下一个数字下缘100mm）主垂直线宽度20 mm长水平刻度线（1m整数位）长度80 mm，线宽20 mm，下缘对齐米刻度；两条长线下缘间距1000 mm短水平刻度线（分米）长度40 mm，线宽20 mm；每200mm一条；相邻短线垂直间距200 mm勘划精度水尺高度误差±1mm，最大允许±2mm阿拉伯数字，轮廓清晰，无变形
二、制作工艺
直接勘划油漆式
外板处理，放样定位，贴模板喷涂；适合新船。

	套
	1

	6
	航海灯维护（室外304不锈钢控制箱）
	控制箱壳体技术参数
项目技术指标箱体材质SUS304不锈钢板外形尺寸宽400 mm ×高600 mm ×深度200 mm板材厚度箱体门板≥1mm；箱体主体≥1mm；底板预留安装孔箱体工艺箱体全焊接成型；边角圆角处理，无尖锐毛刺表面处理不锈钢拉丝处理；侧面不开孔（开孔可定制）固定方式壁挂安装，箱体背部预留4个壁挂安装孔；环境条件工作温度‑25℃～+55℃；相对湿度10‑95%不凝结；壳体仅为空箱体，不含内部电气元器件；提供外形尺寸图纸。
焊缝平整，密封胶条连续无断点；箱体做盐雾防护处理。
如用于船舶，箱体不能有积水死角，门密封可靠，防止凝露水渗入。
	套
	1

	7
	信号灯维护（室外304不锈钢控制箱）
	控制箱壳体维护要求
项目技术指标箱体材质SUS304不锈钢板外形尺寸宽400 mm ×高600 mm ×深度200 mm板材厚度箱体门板≥1mm；箱体主体≥1mm；底板预留安装孔箱体工艺箱体全焊接成型；边角圆角处理，无尖锐毛刺表面处理不锈钢拉丝处理；侧面不开孔（开孔可定制）固定方式壁挂安装，箱体背部预留4个壁挂安装孔；环境条件工作温度‑25℃～+55℃；相对湿度10‑95%不凝结；壳体仅为空箱体，不含内部电气元器件；提供外形尺寸图纸。
焊缝平整，密封胶条连续无断点；箱体做盐雾防护处理。
如用于船舶，箱体不能有积水死角，门密封可靠，防止凝露水渗入。
	套
	1

	8
	挂旗旗杆维护（旗杆：φ：42mm的钢管配滑轮、缆绳）
	船用旗杆及铜质旗滑车（铜滑轮）维护要求
一、铜滑轮（旗用黄铜滑车）参数
项目技术指标IMPA编号371587（常用38mm）；材质铸造黄铜（铜合金），整体抛光，耐海水盐雾腐蚀滑轮轮径38 mm（船舶常规旗杆选用）适用旗绳直径6 mm适配38mm滑车；结构形式单轮滑车，半圆形护罩，顶部带旋转吊环；吊环360°旋转，防止旗绳扭绞吊环内径φ14 mm，用于销轴固定在旗杆顶端额定工作载荷≥1500N轮槽圆弧绳槽，不伤合成纤维旗绳；滑轮转轴转动灵活无卡滞环境条件工作温度‑25℃～+55℃；
二、配套船用旗杆（艉旗杆，304不锈钢）
项目技术指标材质无缝钢管；旗杆外径φ42 mm；壁厚2.5 mm加工销轴孔，用于安装铜滑轮；铜质旗钩IMPA371581（上下旗钩）、固定索具

	套
	1

	9
	室外控制箱维护（尾抛艇、锚机、吊机：室外304不锈钢控制箱）
	控制箱壳体维护要求
项目技术指标箱体材质SUS304不锈钢板外形尺寸宽400 mm ×高600 mm ×深度200 mm板材厚度箱体门板≥1mm；箱体主体≥1mm；底板预留安装孔箱体工艺箱体全焊接成型；边角圆角处理，无尖锐毛刺表面处理不锈钢拉丝处理；侧面不开孔（开孔可定制）固定方式壁挂安装，箱体背部预留4个壁挂安装孔；环境条件工作温度‑25℃～+55℃；相对湿度10‑95%不凝结；壳体仅为空箱体，不含内部电气元器件；提供外形尺寸图纸。
焊缝平整，密封胶条连续无断点；箱体做盐雾防护处理。
如用于船舶，箱体不能有积水死角，门密封可靠，防止凝露水渗入。
	套
	3



